<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.2225" y1="4.1275" x2="73.9775" y2="4.1275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.2225" y1="87.3125" x2="51.7525" y2="87.3125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.2225" y1="4.1275" x2="2.2225" y2="87.3125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.7525" y1="16.8275" x2="51.7525" y2="87.3125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.7525" y1="16.8275" x2="73.9775" y2="16.8275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.9775" y1="4.1275" x2="73.9775" y2="16.8275" width="0" layer="20"/>
<text>MB IDE 3.0 from 8BC - redrawn by Suksoft</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mb02ide30">
<packages>
<package name="TOP">
</package>
<package name="BOTTOM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mbide">
<packages>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="ML40L">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JUMPER-2PINS">
</package>
<package name="MB02-VIA">
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="JUMPER-2PINS-V2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="texas">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<packages>
<package name="7395-04">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK RA CONNECTOR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;Fixed Orientation</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IO1" library="mbide" package="SO20W" value="74LS245DW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="mbide" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="mbide" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="mbide" package="E2,5-5" value="220uF/16VT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="mbide" package="JUMPER-2PINS" value="PWR1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON2" library="mbide" package="ML40L" value="IDE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="mbide" package="JUMPER-2PINS-V2" value="PWR2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="mbide" package="JUMPER-2PINS" value="PWR3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="mbide" package="JUMPER-2PINS" value="ON-MB02 OFF-DIVIDE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="mbide" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="mbide" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="mbide" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="mbide" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="mbide" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO3" library="mbide" package="SO20W" value="74LS245DW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO4" library="mbide" package="SO20W" value="74LS245DW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO5" library="mbide" package="DIL24-3" value="GAL22V10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO2" library="mbide" package="SO20W" value="74LS573DW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON1" library="mbide" package="MB02-VIA" value="ZX-CON"/>
<element name="CON3" library="mbide" package="MB02-VIA" value="ZX-CON"/>
<element name="U$1" library="mb02ide30" package="TOP" value="TOP"/>
<element name="U$2" library="mb02ide30" package="BOTTOM" value="BOTTOM"/>
<element name="LED1" library="mbide" package="CHIP-LED0805" value="smd">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="mbide" package="LED3MM" value="tht">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="texas" package="DIL08" value="TLC7705P"/>
<element name="R3" library="mbide" package="R0805" value="10k"/>
<element name="C7" library="mbide" package="C0805" value="100nF"/>
<element name="C8" library="mbide" package="E2,5-5" value="22uF/16VT"/>
<element name="J5" library="con-molex" package="7395-04" value="22-05-7048-04"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IO1" pad="10"/>
<contactref element="IO3" pad="10"/>
<contactref element="IO4" pad="10"/>
<contactref element="IO5" pad="12"/>
<contactref element="IO2" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IO4" pad="18"/>
<contactref element="IO4" pad="1"/>
<contactref element="IO4" pad="19"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="CON2" pad="37"/>
<contactref element="CON2" pad="28"/>
<contactref element="CON1" pad="B5"/>
<contactref element="CON1" pad="B6"/>
<contactref element="CON1" pad="B13"/>
<contactref element="CON3" pad="B5"/>
<contactref element="CON3" pad="B6"/>
<contactref element="CON3" pad="B13"/>
<contactref element="IO3" pad="1"/>
<contactref element="CON2" pad="19"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="CON2" pad="2"/>
<contactref element="CON2" pad="40"/>
<contactref element="CON2" pad="22"/>
<contactref element="CON2" pad="24"/>
<contactref element="CON2" pad="26"/>
<contactref element="CON2" pad="30"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IO1" pad="20"/>
<contactref element="IO3" pad="20"/>
<contactref element="IO4" pad="20"/>
<contactref element="IO5" pad="24"/>
<contactref element="IO2" pad="20"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="CON2" pad="29"/>
<contactref element="CON2" pad="38"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="CON2" pad="20"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MGALCLK">
<contactref element="IO5" pad="22"/>
<contactref element="IO5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EVENODD">
<contactref element="IO5" pad="20"/>
</signal>
<signal name="IDEIO1">
<contactref element="IO5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="/HDWR">
<contactref element="IO5" pad="19"/>
<contactref element="CON2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="/HDRD">
<contactref element="IO5" pad="18"/>
<contactref element="CON2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="LCLK">
<contactref element="IO5" pad="17"/>
<contactref element="IO2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="/DOE">
<contactref element="IO5" pad="16"/>
<contactref element="IO1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="/LOE">
<contactref element="IO5" pad="15"/>
<contactref element="IO2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/WR+">
<contactref element="IO5" pad="14"/>
<contactref element="IO4" pad="8"/>
<contactref element="IO3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IO5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IO5" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="B8"/>
<contactref element="CON3" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IO5" pad="3"/>
<contactref element="CON1" pad="B9"/>
<contactref element="CON3" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="A2+">
<contactref element="IO5" pad="4"/>
<contactref element="IO4" pad="3"/>
<contactref element="CON2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="A3+">
<contactref element="IO5" pad="5"/>
<contactref element="IO4" pad="4"/>
<contactref element="CON2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="A4+">
<contactref element="IO5" pad="6"/>
<contactref element="IO4" pad="5"/>
<contactref element="CON2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IO5" pad="7"/>
<contactref element="CON1" pad="B22"/>
<contactref element="CON3" pad="B22"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IO5" pad="8"/>
<contactref element="CON3" pad="B21"/>
<contactref element="CON1" pad="B21"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IO5" pad="9"/>
<contactref element="CON1" pad="B20"/>
<contactref element="CON3" pad="B20"/>
</signal>
<signal name="/IORQ+">
<contactref element="IO5" pad="10"/>
<contactref element="IO4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="/RD+">
<contactref element="IO4" pad="9"/>
<contactref element="IO1" pad="1"/>
<contactref element="IO5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="HD00">
<contactref element="IO1" pad="18"/>
<contactref element="IO2" pad="19"/>
<contactref element="CON2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="HD01">
<contactref element="IO2" pad="18"/>
<contactref element="IO1" pad="17"/>
<contactref element="CON2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="HD02">
<contactref element="IO1" pad="16"/>
<contactref element="IO2" pad="17"/>
<contactref element="CON2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="HD03">
<contactref element="IO2" pad="16"/>
<contactref element="IO1" pad="15"/>
<contactref element="CON2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="HD04">
<contactref element="IO1" pad="14"/>
<contactref element="IO2" pad="15"/>
<contactref element="CON2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="HD05">
<contactref element="IO2" pad="14"/>
<contactref element="IO1" pad="13"/>
<contactref element="CON2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="HD06">
<contactref element="IO1" pad="12"/>
<contactref element="IO2" pad="13"/>
<contactref element="CON2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="HD07">
<contactref element="IO1" pad="11"/>
<contactref element="IO2" pad="12"/>
<contactref element="CON2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HD08">
<contactref element="IO2" pad="2"/>
<contactref element="IO3" pad="2"/>
<contactref element="CON2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="HD09">
<contactref element="IO3" pad="3"/>
<contactref element="IO2" pad="3"/>
<contactref element="CON2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="HD10">
<contactref element="IO2" pad="4"/>
<contactref element="IO3" pad="4"/>
<contactref element="CON2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="HD11">
<contactref element="IO2" pad="5"/>
<contactref element="IO3" pad="5"/>
<contactref element="CON2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="HD12">
<contactref element="IO3" pad="6"/>
<contactref element="IO2" pad="6"/>
<contactref element="CON2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="HD13">
<contactref element="IO2" pad="7"/>
<contactref element="IO3" pad="7"/>
<contactref element="CON2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="HD14">
<contactref element="IO3" pad="8"/>
<contactref element="IO2" pad="8"/>
<contactref element="CON2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="HD15">
<contactref element="IO2" pad="9"/>
<contactref element="IO3" pad="9"/>
<contactref element="CON2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IO1" pad="2"/>
<contactref element="IO3" pad="18"/>
<contactref element="CON1" pad="T5"/>
<contactref element="CON3" pad="T5"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IO1" pad="3"/>
<contactref element="IO3" pad="17"/>
<contactref element="CON1" pad="T6"/>
<contactref element="CON3" pad="T6"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IO1" pad="4"/>
<contactref element="IO3" pad="16"/>
<contactref element="CON1" pad="T7"/>
<contactref element="CON3" pad="T7"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IO1" pad="5"/>
<contactref element="IO3" pad="15"/>
<contactref element="CON1" pad="T10"/>
<contactref element="CON3" pad="T10"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IO1" pad="6"/>
<contactref element="IO3" pad="14"/>
<contactref element="CON1" pad="T11"/>
<contactref element="CON3" pad="T11"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IO1" pad="7"/>
<contactref element="IO3" pad="13"/>
<contactref element="CON1" pad="T9"/>
<contactref element="CON3" pad="T9"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IO1" pad="8"/>
<contactref element="IO3" pad="12"/>
<contactref element="CON1" pad="T8"/>
<contactref element="CON3" pad="T8"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IO1" pad="9"/>
<contactref element="IO3" pad="11"/>
<contactref element="CON1" pad="T3"/>
<contactref element="CON3" pad="T3"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IO4" pad="17"/>
<contactref element="CON1" pad="B10"/>
<contactref element="CON3" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IO4" pad="16"/>
<contactref element="CON1" pad="B11"/>
<contactref element="CON3" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IO4" pad="15"/>
<contactref element="CON1" pad="B23"/>
<contactref element="CON3" pad="B23"/>
</signal>
<signal name="/IORQ">
<contactref element="IO4" pad="14"/>
<contactref element="CON1" pad="T16"/>
<contactref element="CON3" pad="T16"/>
</signal>
<signal name="/RST">
<contactref element="IO4" pad="13"/>
<contactref element="CON1" pad="B19"/>
<contactref element="CON3" pad="B19"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="/WR">
<contactref element="IO4" pad="12"/>
<contactref element="CON1" pad="T18"/>
<contactref element="CON3" pad="T18"/>
</signal>
<signal name="/RD">
<contactref element="IO4" pad="11"/>
<contactref element="CON1" pad="T17"/>
<contactref element="CON3" pad="T17"/>
</signal>
<signal name="/RST+">
<contactref element="CON2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="CON2" pad="39"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="ZX5V">
<contactref element="CON1" pad="B3"/>
<contactref element="CON3" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="*A8">
<contactref element="CON1" pad="T25"/>
<contactref element="CON3" pad="T25"/>
</signal>
<signal name="*A9">
<contactref element="CON1" pad="B26"/>
<contactref element="CON3" pad="B26"/>
</signal>
<signal name="*A10">
<contactref element="CON1" pad="T26"/>
<contactref element="CON3" pad="T26"/>
</signal>
<signal name="*A11">
<contactref element="CON1" pad="B27"/>
<contactref element="CON3" pad="B27"/>
</signal>
<signal name="*A12">
<contactref element="CON1" pad="B2"/>
<contactref element="CON3" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="*A13">
<contactref element="CON1" pad="T2"/>
<contactref element="CON3" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="*A14">
<contactref element="CON1" pad="B1"/>
<contactref element="CON3" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="*A15">
<contactref element="CON1" pad="T1"/>
<contactref element="CON3" pad="T1"/>
</signal>
<signal name="*/NMI">
<contactref element="CON1" pad="T13"/>
<contactref element="CON3" pad="T13"/>
</signal>
<signal name="*CLK">
<contactref element="CON1" pad="B7"/>
<contactref element="CON3" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="*/BUSRQ">
<contactref element="CON1" pad="B18"/>
<contactref element="CON3" pad="B18"/>
</signal>
<signal name="*/RFSH">
<contactref element="CON1" pad="T24"/>
<contactref element="CON3" pad="T24"/>
</signal>
<signal name="*/M1">
<contactref element="CON1" pad="T23"/>
<contactref element="CON3" pad="T23"/>
</signal>
<signal name="*/WAIT">
<contactref element="CON1" pad="T20"/>
<contactref element="CON3" pad="T20"/>
</signal>
<signal name="*/BUSAK">
<contactref element="CON1" pad="B25"/>
<contactref element="CON3" pad="B25"/>
</signal>
<signal name="*/MRQ">
<contactref element="CON1" pad="T15"/>
<contactref element="CON3" pad="T15"/>
</signal>
<signal name="*/ROM1">
<contactref element="CON1" pad="T4"/>
<contactref element="CON3" pad="T4"/>
</signal>
<signal name="*/CSROM">
<contactref element="CON1" pad="B24"/>
<contactref element="CON3" pad="B24"/>
</signal>
<signal name="*/ROM2">
<contactref element="CON1" pad="B14"/>
<contactref element="CON3" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="T14">
<contactref element="CON1" pad="T14"/>
<contactref element="CON3" pad="T14"/>
</signal>
<signal name="B4">
<contactref element="CON1" pad="B4"/>
<contactref element="CON3" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="T21">
<contactref element="CON1" pad="T21"/>
<contactref element="CON3" pad="T21"/>
</signal>
<signal name="T22">
<contactref element="CON1" pad="T22"/>
<contactref element="CON3" pad="T22"/>
</signal>
<signal name="T19">
<contactref element="CON1" pad="T19"/>
<contactref element="CON3" pad="T19"/>
</signal>
<signal name="B12">
<contactref element="CON1" pad="B12"/>
<contactref element="CON3" pad="B12"/>
</signal>
<signal name="T12">
<contactref element="CON1" pad="T12"/>
<contactref element="CON3" pad="T12"/>
</signal>
<signal name="B15">
<contactref element="CON1" pad="B15"/>
<contactref element="CON3" pad="B15"/>
</signal>
<signal name="B16">
<contactref element="CON1" pad="B16"/>
<contactref element="CON3" pad="B16"/>
</signal>
<signal name="B17">
<contactref element="CON1" pad="B17"/>
<contactref element="CON3" pad="B17"/>
</signal>
<signal name="T27">
<contactref element="CON1" pad="T27"/>
<contactref element="CON3" pad="T27"/>
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
