<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-3.81" y1="0.3175" x2="240.03" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="240.03" y1="0" x2="240.03" y2="107.6325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="240.03" y1="107.6325" x2="-3.81" y2="107.95" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.81" y1="107.95" x2="-3.81" y2="0.3175" width="0" layer="20"/>
<text>MB02+ from 8BC - redrawn by Suksoft 2017 - version 2.10</text>
</plain>
<libraries>
<library name="GM99">
<packages>
<package name="LED5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb02">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R-3">
</package>
<package name="DIO-3">
</package>
<package name="C-TRIMM-3PINS">
</package>
<package name="CK">
</package>
<package name="PIN-31-66">
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="CR2032">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
<package name="ZDIO-3">
</package>
<package name="VETSI">
<description>vetsi pouzdro pro diodu</description>
</package>
<package name="NC">
</package>
<package name="H3R37RA">
<description>&lt;b&gt;THOMAS&amp;BETTS&lt;/b&gt; H3R37RA29A</description>
</package>
<package name="ML34L">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M09H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CA6H">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Schukat</description>
</package>
<package name="PWRCON1">
<description>&lt;B&gt;Napájecí konektor&lt;/B&gt; - do DPS</description>
</package>
<package name="TO18">
<description>&lt;b&gt;TO 18&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JUMPER-2PINS">
</package>
<package name="JUMPER-3PINS">
</package>
<package name="SWITCH2">
<description>&lt;b&gt;TINY SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705152-da-01-de-Subminiaturschalter_TL_36YO.pdf</description>
</package>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40R">
</package>
<package name="MB02-ZX-BUS">
</package>
<package name="MB02-VIA">
</package>
<package name="R-2">
</package>
<package name="DIO-2,5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb02deska">
<packages>
<package name="TOP1-200">
</package>
<package name="TOP2-200">
</package>
<package name="TOP3-200">
</package>
<package name="TOP4-200">
</package>
<package name="BOTTOM2-201">
</package>
<package name="BOTTOM1-201">
</package>
</packages>
</library>
<library name="zzz">
<packages>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IO1" library="mb02" package="DIL40" value="Z80-DMA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO2" library="mb02" package="DIL20" value="74LS245N"/>
<element name="IO3" library="mb02" package="DIL20" value="74LS541N"/>
<element name="IO4" library="mb02" package="DIL20" value="74LS541N"/>
<element name="IO7" library="mb02" package="DIL14" value="74LS20N"/>
<element name="IO12" library="mb02" package="DIL14" value="74LS00N"/>
<element name="IO6" library="mb02" package="DIL16" value="74LS157N"/>
<element name="T1" library="mb02" package="TO18" value="KSY72">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="mb02" package="CK" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="mb02" package="R-3" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="mb02" package="R-3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO9" library="mb02" package="DIL14" value="74LS32N"/>
<element name="IO13" library="mb02" package="DIL14" value="74LS32N"/>
<element name="IO19" library="mb02" package="DIL14" value="74LS04N"/>
<element name="IO16" library="mb02" package="DIL14" value="74LS08N"/>
<element name="IO22" library="mb02" package="DIL14" value="74LS38N"/>
<element name="R56" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R201" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO17" library="mb02" package="DIL14" value="74LS00N"/>
<element name="IO36" library="mb02" package="DIL14" value="74LS74N"/>
<element name="R54" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="mb02" package="CK" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="mb02" package="R-3" value="680R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="mb02" package="R-3" value="680R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO30" library="mb02" package="DIL16" value="74LS139N"/>
<element name="C7" library="mb02" package="CK" value="180p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="mb02" package="R-3" value="680R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="mb02" package="R-3" value="680R"/>
<element name="IO15" library="mb02" package="DIL14" value="74LS04N"/>
<element name="IO14" library="mb02" package="DIL14" value="74LS74N"/>
<element name="R15" library="mb02" package="R-3" value="680R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="mb02" package="SWITCH2" value="NMI SWITCH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="mb02" package="CK" value="180p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO28" library="mb02" package="DIL16" value="74LS174N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO21" library="mb02" package="DIL20" value="74LS244N"/>
<element name="IO20" library="mb02" package="DIL16" value="74LS138N"/>
<element name="R26" library="mb02" package="R-3" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO7420" library="mb02" package="DIL14" value="74LS20N"/>
<element name="T6" library="mb02" package="TO18" value="KSY72">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T11" library="mb02" package="TO18" value="KSY72">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="mb02" package="R-3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58" library="mb02" package="R-3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S6" library="mb02" package="SWITCH2" value="ROM1/CSROM SELECT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO18" library="mb02" package="DIL16" value="74LS139N"/>
<element name="IO23" library="mb02" package="DIL20" value="74LS273N"/>
<element name="IO24" library="mb02" package="DIL14" value="74LS06N"/>
<element name="IO50" library="mb02" package="DIL20" value="74LS244N"/>
<element name="R57" library="mb02" package="R-3" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T5" library="mb02" package="TO18" value="KC635">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="mb02" package="R-3" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="mb02" package="R-3" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="mb02" package="R-3" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="mb02" package="R-3" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="mb02" package="R-3" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="mb02" package="R-3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="mb02" package="H3R37RA" value="Canon 37 pin female">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO29" library="mb02" package="DIL40" value="8255">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B1" library="mb02" package="CR2032" value="CR2032"/>
<element name="X1" library="mb02" package="HC49/S" value="8MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="mb02" package="CA6H" value="47k"/>
<element name="E1" library="mb02" package="E2,5-7" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO27" library="mb02" package="DIL14" value="74LS93N"/>
<element name="D9" library="mb02" package="DIO-3" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="mb02" package="R-3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P2" library="mb02" package="CA6H" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO11" library="mb02" package="DIL14" value="74LS06N"/>
<element name="S12" library="mb02" package="SWITCH2" value="PIO PORT SELECT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO10" library="mb02" package="DIL14" value="74LS04N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="mb02" package="R-3" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="mb02" package="R-3" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="mb02" package="R-3" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="mb02" package="R-3" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="mb02" package="R-3" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="mb02" package="R-3" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="mb02" package="R-3" value="680R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="GM99" package="LED5" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="mb02" package="R-3" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T8" library="mb02" package="TO18" value="KC635">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="mb02" package="R-3" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="mb02" package="R-3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E2" library="mb02" package="E2,5-7" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="mb02" package="R-3" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T9" library="mb02" package="TO18" value="KC635">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="mb02" package="R-3" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="mb02" package="R-3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E3" library="mb02" package="E2,5-7" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="mb02" package="R-3" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T10" library="mb02" package="TO18" value="KC635">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="mb02" package="R-3" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="mb02" package="R-3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E4" library="mb02" package="E2,5-7" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E10" library="mb02" package="E2,5-5" value="500uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E11" library="mb02" package="E2,5-5" value="500uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E12" library="mb02" package="E2,5-5" value="500uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="mb02" package="TO18" value="KC308">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="mb02" package="TO18" value="KC238">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="mb02" package="TO18" value="KC238">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T7" library="mb02" package="TO18" value="KC308">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="mb02" package="DIO-3" value="BAT46">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="mb02" package="DIO-3" value="BAT46">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="mb02" package="DIO-3" value="KA261">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="mb02" package="DIO-3" value="KA261">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="mb02" package="E2,5-7" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="mb02" package="R-3" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="mb02" package="R-3" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="mb02" package="R-3" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="mb02" package="R-3" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="mb02" package="R-3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="mb02" package="R-3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="mb02" package="ZDIO-3" value="KZ140">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="mb02" package="ZDIO-3" value="KZ140">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO25" library="mb02" package="DIL40R" value="WD2797">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO74" library="mb02" package="DIL14" value="74HC04BACKUP"/>
<element name="C20" library="mb02" package="CK" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K4" library="mb02" package="M09H" value="Canon 9 pin male">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K3" library="mb02" package="ML34L" value="FDD-KON">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="mb02" package="MB02-ZX-BUS" value="ZX CONNECTOR"/>
<element name="RTC72421" library="mb02" package="DIL18" value="72421"/>
<element name="U$7" library="mb02deska" package="TOP1-200" value="MB02-TOP1200"/>
<element name="U$8" library="mb02deska" package="TOP2-200" value="MB02-TOP2200"/>
<element name="U$10" library="mb02deska" package="TOP3-200" value="MB02-TOP3200"/>
<element name="U$11" library="mb02deska" package="TOP4-200" value="MB02-TOP4200"/>
<element name="U$13" library="mb02deska" package="BOTTOM2-201" value="MB02-BOTTOM2201"/>
<element name="U$12" library="mb02deska" package="BOTTOM1-201" value="MB02-BOTTOM1201"/>
<element name="S10" library="mb02" package="SWITCH2" value="ENB SELECT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S3" library="mb02" package="JUMPER-2PINS" value="RESET ENABLED (N.C.)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S7" library="mb02" package="JUMPER-2PINS" value="ROM2 ENABLED (N.O.)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="mb02" package="JUMPER-2PINS" value="MB02 PORT RESET DISABLED (N.O.)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S8" library="mb02" package="JUMPER-2PINS" value="TEST ENABLED (N.O.)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S20" library="mb02" package="JUMPER-2PINS" value="ENP ENABLED (N.C.)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S9" library="mb02" package="JUMPER-3PINS" value="ENABLE I8255">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NC4" library="mb02" package="NC" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1-1" library="mb02" package="MB02-VIA" value="ZX_SPECTRUM_PERIPHEAL_BUSMB02"/>
<element name="R3" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C118" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C123" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="mb02" package="CK" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NC5" library="mb02" package="NC" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NC6" library="mb02" package="NC" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NC7" library="mb02" package="NC" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NC8" library="mb02" package="NC" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NC9" library="mb02" package="NC" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D8" library="mb02" package="VETSI" value="1N5408"/>
<element name="C5" library="mb02" package="C-TRIMM-3PINS" value="50p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PIN1" library="mb02" package="PIN-31-66" value="PIN"/>
<element name="PIN2" library="mb02" package="PIN-31-66" value="PIN"/>
<element name="PIN3" library="mb02" package="PIN-31-66" value="PIN"/>
<element name="S11" library="mb02" package="2X02" value="EXPANSION FDD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K5" library="mb02" package="PWRCON1" value="2.5 mm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="mb02" package="R-2" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R59" library="mb02" package="R-2" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R60" library="mb02" package="R-2" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R61" library="mb02" package="R-2" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R62" library="mb02" package="R-2" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R63" library="mb02" package="R-2" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R64" library="mb02" package="R-2" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R65" library="mb02" package="R-2" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R66" library="mb02" package="R-3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO5" library="zzz" package="DIL32" value="AM29F040"/>
<element name="SRAM" library="zzz" package="DIL32" value="SRAM512X8"/>
<element name="D10" library="mb02" package="DIO-2,5" value="BAT43">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R67" library="mb02" package="R-2" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R68" library="mb02" package="R-3" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NC1" library="mb02" package="NC" value="NC"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IO1" pad="30"/>
<contactref element="IO2" pad="10"/>
<contactref element="IO3" pad="10"/>
<contactref element="IO4" pad="10"/>
<contactref element="IO7" pad="7"/>
<contactref element="IO12" pad="7"/>
<contactref element="IO6" pad="8"/>
<contactref element="IO6" pad="5"/>
<contactref element="IO6" pad="15"/>
<contactref element="IO6" pad="13"/>
<contactref element="IO6" pad="14"/>
<contactref element="IO6" pad="6"/>
<contactref element="IO6" pad="11"/>
<contactref element="IO6" pad="10"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="IO3" pad="1"/>
<contactref element="IO3" pad="19"/>
<contactref element="IO4" pad="1"/>
<contactref element="IO4" pad="19"/>
<contactref element="IO9" pad="7"/>
<contactref element="IO13" pad="7"/>
<contactref element="IO19" pad="7"/>
<contactref element="IO16" pad="7"/>
<contactref element="IO22" pad="7"/>
<contactref element="IO17" pad="7"/>
<contactref element="IO36" pad="7"/>
<contactref element="IO30" pad="8"/>
<contactref element="IO15" pad="7"/>
<contactref element="IO14" pad="7"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="IO28" pad="8"/>
<contactref element="IO21" pad="10"/>
<contactref element="IO20" pad="8"/>
<contactref element="IO20" pad="5"/>
<contactref element="IO7420" pad="7"/>
<contactref element="IO18" pad="8"/>
<contactref element="IO23" pad="10"/>
<contactref element="IO24" pad="7"/>
<contactref element="IO50" pad="10"/>
<contactref element="IO50" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
<contactref element="IO29" pad="7"/>
<contactref element="IO27" pad="10"/>
<contactref element="IO27" pad="2"/>
<contactref element="IO27" pad="3"/>
<contactref element="P1" pad="A"/>
<contactref element="P2" pad="A"/>
<contactref element="IO11" pad="7"/>
<contactref element="IO10" pad="7"/>
<contactref element="D7" pad="K"/>
<contactref element="E1" pad="-"/>
<contactref element="T8" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="-"/>
<contactref element="T9" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="-"/>
<contactref element="T10" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="-"/>
<contactref element="IO50" pad="19"/>
<contactref element="E10" pad="-"/>
<contactref element="E12" pad="-"/>
<contactref element="E11" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="B1" pad="-"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="IO74" pad="7"/>
<contactref element="IO74" pad="13"/>
<contactref element="IO74" pad="11"/>
<contactref element="IO74" pad="9"/>
<contactref element="IO74" pad="5"/>
<contactref element="IO74" pad="3"/>
<contactref element="IO7420" pad="9"/>
<contactref element="IO7420" pad="10"/>
<contactref element="IO7420" pad="12"/>
<contactref element="IO7420" pad="13"/>
<contactref element="IO11" pad="13"/>
<contactref element="IO25" pad="37"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="19"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="K4" pad="8"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="33"/>
<contactref element="K3" pad="3"/>
<contactref element="K3" pad="5"/>
<contactref element="K3" pad="7"/>
<contactref element="K3" pad="9"/>
<contactref element="K3" pad="11"/>
<contactref element="K3" pad="13"/>
<contactref element="K3" pad="15"/>
<contactref element="K3" pad="17"/>
<contactref element="K3" pad="19"/>
<contactref element="K3" pad="21"/>
<contactref element="K3" pad="23"/>
<contactref element="K3" pad="25"/>
<contactref element="K3" pad="27"/>
<contactref element="K3" pad="29"/>
<contactref element="K3" pad="31"/>
<contactref element="K1" pad="B5"/>
<contactref element="K1" pad="B6"/>
<contactref element="K1" pad="B13"/>
<contactref element="RTC72421" pad="9"/>
<contactref element="S10" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S20" pad="2"/>
<contactref element="S8" pad="2"/>
<contactref element="K1-1" pad="B5"/>
<contactref element="K1-1" pad="B6"/>
<contactref element="K1-1" pad="B13"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C118" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C123" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="1A"/>
<contactref element="C5" pad="1B"/>
<contactref element="K5" pad="GND"/>
<contactref element="IO25" pad="20"/>
<contactref element="IO5" pad="16"/>
<contactref element="SRAM" pad="16"/>
<contactref element="IO24" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IO1" pad="11"/>
<contactref element="IO2" pad="20"/>
<contactref element="IO3" pad="20"/>
<contactref element="IO4" pad="20"/>
<contactref element="IO7" pad="14"/>
<contactref element="IO12" pad="14"/>
<contactref element="IO6" pad="16"/>
<contactref element="IO1" pad="38"/>
<contactref element="IO1" pad="26"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IO9" pad="14"/>
<contactref element="IO13" pad="14"/>
<contactref element="IO19" pad="14"/>
<contactref element="IO16" pad="14"/>
<contactref element="IO22" pad="14"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="IO17" pad="14"/>
<contactref element="IO36" pad="14"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="IO36" pad="13"/>
<contactref element="IO30" pad="16"/>
<contactref element="IO15" pad="14"/>
<contactref element="IO14" pad="14"/>
<contactref element="IO28" pad="16"/>
<contactref element="IO21" pad="20"/>
<contactref element="IO20" pad="16"/>
<contactref element="IO20" pad="6"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="IO7420" pad="14"/>
<contactref element="T6" pad="3"/>
<contactref element="T11" pad="3"/>
<contactref element="IO18" pad="16"/>
<contactref element="IO23" pad="20"/>
<contactref element="IO24" pad="14"/>
<contactref element="IO50" pad="20"/>
<contactref element="IO36" pad="4"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="IO29" pad="26"/>
<contactref element="IO27" pad="5"/>
<contactref element="P1" pad="E"/>
<contactref element="P2" pad="E"/>
<contactref element="IO11" pad="14"/>
<contactref element="IO10" pad="14"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="E10" pad="+"/>
<contactref element="E11" pad="+"/>
<contactref element="E12" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="T7" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="20"/>
<contactref element="K2" pad="37"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="K4" pad="7"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="S9" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C118" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C123" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="K"/>
<contactref element="K5" pad="VCC"/>
<contactref element="IO25" pad="21"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="R201" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
<contactref element="IO5" pad="32"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
</signal>
<signal name="*A2">
<contactref element="IO1" pad="4"/>
<contactref element="IO3" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="B10"/>
<contactref element="K1-1" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="/DRQ">
<contactref element="IO1" pad="25"/>
<contactref element="IO21" pad="2"/>
<contactref element="IO19" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IO1" pad="16"/>
<contactref element="IO6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="/CSDMA">
<contactref element="IO6" pad="3"/>
<contactref element="IO12" pad="1"/>
<contactref element="IO20" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IO1" pad="7"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IO2" pad="18"/>
<contactref element="IO28" pad="3"/>
<contactref element="IO21" pad="18"/>
<contactref element="IO36" pad="2"/>
<contactref element="IO23" pad="3"/>
<contactref element="IO29" pad="34"/>
<contactref element="IO25" pad="7"/>
<contactref element="RTC72421" pad="14"/>
<contactref element="IO5" pad="13"/>
<contactref element="SRAM" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IO2" pad="17"/>
<contactref element="IO28" pad="4"/>
<contactref element="IO21" pad="16"/>
<contactref element="IO23" pad="4"/>
<contactref element="IO29" pad="33"/>
<contactref element="IO25" pad="8"/>
<contactref element="RTC72421" pad="13"/>
<contactref element="IO5" pad="14"/>
<contactref element="SRAM" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IO2" pad="16"/>
<contactref element="IO28" pad="6"/>
<contactref element="IO21" pad="14"/>
<contactref element="IO23" pad="7"/>
<contactref element="IO29" pad="32"/>
<contactref element="IO25" pad="9"/>
<contactref element="RTC72421" pad="12"/>
<contactref element="IO5" pad="15"/>
<contactref element="SRAM" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IO2" pad="15"/>
<contactref element="IO28" pad="11"/>
<contactref element="IO21" pad="12"/>
<contactref element="IO23" pad="8"/>
<contactref element="IO29" pad="31"/>
<contactref element="IO25" pad="10"/>
<contactref element="RTC72421" pad="11"/>
<contactref element="IO5" pad="17"/>
<contactref element="SRAM" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IO2" pad="14"/>
<contactref element="IO28" pad="13"/>
<contactref element="IO21" pad="9"/>
<contactref element="IO23" pad="13"/>
<contactref element="IO29" pad="30"/>
<contactref element="IO25" pad="11"/>
<contactref element="IO5" pad="18"/>
<contactref element="SRAM" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IO2" pad="13"/>
<contactref element="IO28" pad="14"/>
<contactref element="IO21" pad="7"/>
<contactref element="IO23" pad="14"/>
<contactref element="IO29" pad="29"/>
<contactref element="IO25" pad="12"/>
<contactref element="IO5" pad="19"/>
<contactref element="SRAM" pad="19"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IO2" pad="12"/>
<contactref element="IO14" pad="12"/>
<contactref element="IO21" pad="5"/>
<contactref element="IO23" pad="17"/>
<contactref element="IO29" pad="28"/>
<contactref element="IO25" pad="13"/>
<contactref element="IO5" pad="20"/>
<contactref element="SRAM" pad="20"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IO2" pad="11"/>
<contactref element="IO14" pad="2"/>
<contactref element="IO21" pad="3"/>
<contactref element="IO23" pad="18"/>
<contactref element="IO29" pad="27"/>
<contactref element="IO25" pad="14"/>
<contactref element="IO5" pad="21"/>
<contactref element="SRAM" pad="21"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IO3" pad="18"/>
<contactref element="IO7" pad="1"/>
<contactref element="IO5" pad="12"/>
<contactref element="SRAM" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IO3" pad="17"/>
<contactref element="IO7" pad="2"/>
<contactref element="IO5" pad="11"/>
<contactref element="SRAM" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IO3" pad="16"/>
<contactref element="IO20" pad="1"/>
<contactref element="IO5" pad="10"/>
<contactref element="SRAM" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IO3" pad="15"/>
<contactref element="IO20" pad="2"/>
<contactref element="IO5" pad="9"/>
<contactref element="SRAM" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IO3" pad="14"/>
<contactref element="IO20" pad="3"/>
<contactref element="IO5" pad="8"/>
<contactref element="SRAM" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IO3" pad="13"/>
<contactref element="IO18" pad="2"/>
<contactref element="IO25" pad="5"/>
<contactref element="IO29" pad="9"/>
<contactref element="IO5" pad="7"/>
<contactref element="SRAM" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IO3" pad="12"/>
<contactref element="IO18" pad="3"/>
<contactref element="IO25" pad="6"/>
<contactref element="IO29" pad="8"/>
<contactref element="IO5" pad="6"/>
<contactref element="SRAM" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IO3" pad="11"/>
<contactref element="IO19" pad="11"/>
<contactref element="IO5" pad="5"/>
<contactref element="SRAM" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="IO4" pad="18"/>
<contactref element="RTC72421" pad="4"/>
<contactref element="IO5" pad="27"/>
<contactref element="SRAM" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="IO4" pad="17"/>
<contactref element="RTC72421" pad="5"/>
<contactref element="IO5" pad="26"/>
<contactref element="SRAM" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="IO4" pad="16"/>
<contactref element="RTC72421" pad="6"/>
<contactref element="IO5" pad="23"/>
<contactref element="SRAM" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="IO4" pad="15"/>
<contactref element="RTC72421" pad="7"/>
<contactref element="IO5" pad="25"/>
<contactref element="SRAM" pad="25"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="IO4" pad="14"/>
<contactref element="IO5" pad="4"/>
<contactref element="SRAM" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="IO4" pad="13"/>
<contactref element="IO5" pad="28"/>
<contactref element="SRAM" pad="28"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="IO4" pad="12"/>
<contactref element="IO30" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="IO4" pad="11"/>
<contactref element="IO30" pad="13"/>
</signal>
<signal name="/ENP">
<contactref element="IO9" pad="11"/>
<contactref element="IO20" pad="4"/>
<contactref element="IO7" pad="9"/>
<contactref element="IO7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="/ENBT">
<contactref element="IO30" pad="6"/>
<contactref element="IO7" pad="12"/>
<contactref element="IO5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="/ENRWM">
<contactref element="IO30" pad="5"/>
<contactref element="IO18" pad="15"/>
<contactref element="IO7" pad="13"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IO12" pad="3"/>
<contactref element="IO2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IO12" pad="2"/>
<contactref element="IO7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PG0">
<contactref element="IO28" pad="2"/>
<contactref element="IO5" pad="29"/>
<contactref element="SRAM" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PG1">
<contactref element="IO28" pad="5"/>
<contactref element="IO5" pad="3"/>
<contactref element="SRAM" pad="31"/>
</signal>
<signal name="/RD">
<contactref element="IO16" pad="6"/>
<contactref element="IO13" pad="1"/>
<contactref element="IO29" pad="5"/>
<contactref element="IO25" pad="4"/>
<contactref element="RTC72421" pad="8"/>
<contactref element="IO5" pad="24"/>
<contactref element="SRAM" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PG2">
<contactref element="IO28" pad="7"/>
<contactref element="IO5" pad="2"/>
<contactref element="SRAM" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RAMVCC">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="IO74" pad="1"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CS2-1">
<contactref element="IO15" pad="2"/>
<contactref element="NC1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="/WR">
<contactref element="IO9" pad="2"/>
<contactref element="IO16" pad="8"/>
<contactref element="IO9" pad="9"/>
<contactref element="IO13" pad="4"/>
<contactref element="IO29" pad="36"/>
<contactref element="IO25" pad="2"/>
<contactref element="RTC72421" pad="10"/>
</signal>
<signal name="/WREN">
<contactref element="IO9" pad="1"/>
<contactref element="IO15" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IO19" pad="6"/>
<contactref element="IO13" pad="10"/>
</signal>
<signal name="/MEM">
<contactref element="IO13" pad="8"/>
<contactref element="IO30" pad="15"/>
</signal>
<signal name="/IORQ">
<contactref element="IO16" pad="11"/>
<contactref element="IO9" pad="13"/>
</signal>
<signal name="/RESET">
<contactref element="IO22" pad="3"/>
<contactref element="R201" pad="1"/>
<contactref element="IO16" pad="1"/>
<contactref element="IO14" pad="13"/>
<contactref element="IO14" pad="4"/>
<contactref element="IO36" pad="1"/>
<contactref element="IO23" pad="1"/>
<contactref element="IO25" pad="19"/>
</signal>
<signal name="/ENR">
<contactref element="IO13" pad="12"/>
<contactref element="IO14" pad="8"/>
</signal>
<signal name="/ENB">
<contactref element="IO14" pad="6"/>
<contactref element="IO13" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IO13" pad="11"/>
<contactref element="IO17" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="IO17" pad="13"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IO36" pad="12"/>
<contactref element="IO17" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IO22" pad="8"/>
<contactref element="IO36" pad="10"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IO36" pad="9"/>
<contactref element="IO22" pad="9"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IO22" pad="10"/>
<contactref element="IO22" pad="6"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IO22" pad="4"/>
<contactref element="IO22" pad="5"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IO30" pad="12"/>
<contactref element="IO30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ENR">
<contactref element="IO30" pad="2"/>
<contactref element="IO14" pad="9"/>
<contactref element="IO9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ENB">
<contactref element="IO30" pad="3"/>
<contactref element="IO9" pad="5"/>
<contactref element="S10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IO19" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="IO19" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IO19" pad="3"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="IO19" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IO27" pad="14"/>
<contactref element="IO27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IO17" pad="6"/>
<contactref element="IO17" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IO17" pad="8"/>
<contactref element="IO17" pad="5"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IO17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IO15" pad="13"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IO15" pad="12"/>
<contactref element="IO17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="IO17" pad="10"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="IO17" pad="4"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/CSPG">
<contactref element="IO9" pad="10"/>
<contactref element="IO20" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IO9" pad="8"/>
<contactref element="IO14" pad="11"/>
<contactref element="IO14" pad="3"/>
<contactref element="IO28" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IO16" pad="3"/>
<contactref element="IO28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IO28" pad="15"/>
<contactref element="IO15" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IO14" pad="5"/>
<contactref element="S10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PG3">
<contactref element="IO28" pad="10"/>
<contactref element="IO18" pad="14"/>
<contactref element="SRAM" pad="30"/>
<contactref element="IO5" pad="30"/>
</signal>
<signal name="PG4">
<contactref element="IO28" pad="12"/>
<contactref element="IO18" pad="13"/>
<contactref element="SRAM" pad="1"/>
<contactref element="IO5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IO7" pad="5"/>
<contactref element="IO19" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IO7" pad="6"/>
<contactref element="IO9" pad="12"/>
</signal>
<signal name="INTRQ">
<contactref element="IO21" pad="6"/>
<contactref element="IO25" pad="39"/>
</signal>
<signal name="HDIN">
<contactref element="IO21" pad="8"/>
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
</signal>
<signal name="#/MC">
<contactref element="IO21" pad="15"/>
<contactref element="IO50" pad="5"/>
<contactref element="S11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="#/MA">
<contactref element="IO21" pad="11"/>
<contactref element="IO50" pad="9"/>
<contactref element="K3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="#/MB">
<contactref element="IO21" pad="13"/>
<contactref element="IO50" pad="7"/>
<contactref element="K3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="#/MD">
<contactref element="IO21" pad="17"/>
<contactref element="IO50" pad="3"/>
<contactref element="S11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/CSRTC">
<contactref element="IO20" pad="15"/>
<contactref element="RTC72421" pad="2"/>
</signal>
<signal name="/CSFDC">
<contactref element="IO20" pad="12"/>
<contactref element="IO25" pad="3"/>
</signal>
<signal name="/CSFDE">
<contactref element="IO20" pad="11"/>
<contactref element="IO13" pad="2"/>
<contactref element="IO13" pad="5"/>
</signal>
<signal name="/CSPIO+">
<contactref element="IO20" pad="9"/>
<contactref element="S12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="/CSPIO">
<contactref element="IO20" pad="7"/>
<contactref element="S12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IO21" pad="1"/>
<contactref element="IO21" pad="19"/>
<contactref element="IO13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="READY">
<contactref element="IO7420" pad="6"/>
<contactref element="IO25" pad="32"/>
</signal>
<signal name="#/A">
<contactref element="IO7420" pad="1"/>
<contactref element="IO24" pad="6"/>
<contactref element="K3" pad="14"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="#/B">
<contactref element="IO7420" pad="2"/>
<contactref element="IO24" pad="8"/>
<contactref element="K3" pad="12"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="#/C">
<contactref element="IO7420" pad="4"/>
<contactref element="IO24" pad="2"/>
<contactref element="S11" pad="4"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="#/D">
<contactref element="IO7420" pad="5"/>
<contactref element="IO24" pad="4"/>
<contactref element="S11" pad="3"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="T6" pad="1"/>
<contactref element="S6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="T11" pad="1"/>
<contactref element="S7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="T6" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="T11" pad="2"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IO9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IO15" pad="1"/>
<contactref element="IO18" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IO18" pad="11"/>
<contactref element="IO15" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IO18" pad="9"/>
<contactref element="IO15" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IO18" pad="10"/>
<contactref element="IO15" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CS2-2">
<contactref element="IO15" pad="4"/>
<contactref element="PIN1" pad="PIN"/>
</signal>
<signal name="CS2-3">
<contactref element="IO15" pad="6"/>
<contactref element="PIN2" pad="PIN"/>
</signal>
<signal name="CS2-4">
<contactref element="IO15" pad="8"/>
<contactref element="PIN3" pad="PIN"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IO18" pad="5"/>
<contactref element="IO36" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IO18" pad="1"/>
<contactref element="IO13" pad="6"/>
</signal>
<signal name="HD">
<contactref element="IO36" pad="5"/>
<contactref element="IO12" pad="9"/>
<contactref element="IO25" pad="17"/>
</signal>
<signal name="/HD">
<contactref element="IO36" pad="6"/>
<contactref element="IO12" pad="12"/>
<contactref element="IO19" pad="9"/>
<contactref element="IO24" pad="11"/>
<contactref element="NC9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IO23" pad="11"/>
<contactref element="IO18" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="IO50" pad="13"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="XXTR00">
<contactref element="IO50" pad="18"/>
<contactref element="IO25" pad="34"/>
</signal>
<signal name="XXWRP">
<contactref element="IO50" pad="16"/>
<contactref element="IO25" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="+"/>
<contactref element="IO50" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="IO19" pad="13"/>
<contactref element="IO25" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="IO27" pad="8"/>
<contactref element="IO12" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="IO27" pad="11"/>
<contactref element="IO12" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="IO12" pad="8"/>
<contactref element="IO12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="IO12" pad="5"/>
<contactref element="IO12" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="IO12" pad="6"/>
<contactref element="IO25" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="IO25" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="P1" pad="S"/>
<contactref element="IO25" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="P2" pad="S"/>
<contactref element="IO25" pad="33"/>
</signal>
<signal name="/PIO">
<contactref element="S12" pad="2"/>
<contactref element="S9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="#/WD">
<contactref element="IO11" pad="2"/>
<contactref element="K3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="#/WG">
<contactref element="IO11" pad="4"/>
<contactref element="K3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="#/STEP">
<contactref element="IO11" pad="6"/>
<contactref element="K3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="#/DIRC">
<contactref element="IO11" pad="8"/>
<contactref element="K3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="#/SS">
<contactref element="IO11" pad="10"/>
<contactref element="K3" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IO29" pad="18"/>
<contactref element="K2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IO29" pad="19"/>
<contactref element="K2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IO29" pad="20"/>
<contactref element="K2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="IO29" pad="21"/>
<contactref element="K2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="IO29" pad="22"/>
<contactref element="K2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="IO29" pad="23"/>
<contactref element="K2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="IO29" pad="24"/>
<contactref element="K2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="IO29" pad="25"/>
<contactref element="K2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="IO29" pad="6"/>
<contactref element="S9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="IO29" pad="14"/>
<contactref element="K2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="IO29" pad="15"/>
<contactref element="K2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="IO29" pad="16"/>
<contactref element="K2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="IO29" pad="17"/>
<contactref element="K2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="IO29" pad="13"/>
<contactref element="K2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="IO29" pad="12"/>
<contactref element="K2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="IO29" pad="11"/>
<contactref element="K2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="IO29" pad="10"/>
<contactref element="K2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="IO10" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="IO10" pad="4"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="IO10" pad="6"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="IO10" pad="10"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="IO10" pad="12"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="IO10" pad="8"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="IO10" pad="13"/>
<contactref element="K4" pad="9"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="IO10" pad="1"/>
<contactref element="K4" pad="4"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="IO10" pad="3"/>
<contactref element="K4" pad="3"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="IO10" pad="5"/>
<contactref element="K4" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="IO10" pad="9"/>
<contactref element="K4" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="IO10" pad="11"/>
<contactref element="K4" pad="6"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="T8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="T8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="+"/>
<contactref element="IO50" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="T9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="T9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="+"/>
<contactref element="IO50" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="T10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="T10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="IO24" pad="5"/>
<contactref element="IO23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MA">
<contactref element="IO23" pad="5"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="IO24" pad="9"/>
<contactref element="IO23" pad="6"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="IO24" pad="1"/>
<contactref element="IO23" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MC">
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="IO23" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MB">
<contactref element="IO23" pad="9"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="IO24" pad="3"/>
<contactref element="IO23" pad="16"/>
</signal>
<signal name="MD">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="IO23" pad="19"/>
</signal>
<signal name="#/TR00">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="IO50" pad="2"/>
<contactref element="K3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="#/WRP">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="IO50" pad="4"/>
<contactref element="K3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="#/IP">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="IO50" pad="6"/>
<contactref element="K3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="B1" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="BACKUP">
<contactref element="RTC72421" pad="18"/>
<contactref element="RTC72421" pad="3"/>
<contactref element="IO74" pad="14"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="SRAM" pad="32"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="T7" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="T7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ZX5V">
<contactref element="T4" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="B3"/>
<contactref element="K1-1" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="IO74" pad="2"/>
<contactref element="RTC72421" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="IO25" pad="1"/>
<contactref element="S20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="IO25" pad="25"/>
<contactref element="IO11" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="IO25" pad="22"/>
<contactref element="S8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="IO11" pad="3"/>
<contactref element="IO25" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="IO11" pad="1"/>
<contactref element="IO25" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$115">
<contactref element="IO25" pad="15"/>
<contactref element="IO11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$116">
<contactref element="IO25" pad="16"/>
<contactref element="IO11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="XXIP">
<contactref element="IO25" pad="35"/>
<contactref element="IO50" pad="14"/>
</signal>
<signal name="C5">
<contactref element="IO25" pad="26"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XXRDD">
<contactref element="IO25" pad="27"/>
<contactref element="IO50" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="IO29" pad="4"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="K2" pad="3"/>
<contactref element="IO29" pad="3"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="K2" pad="4"/>
<contactref element="IO29" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="K2" pad="5"/>
<contactref element="IO29" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="K2" pad="6"/>
<contactref element="IO29" pad="40"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="K2" pad="7"/>
<contactref element="IO29" pad="39"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="K2" pad="8"/>
<contactref element="IO29" pad="38"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="K2" pad="9"/>
<contactref element="IO29" pad="37"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="*/RESET">
<contactref element="K2" pad="36"/>
<contactref element="IO22" pad="13"/>
<contactref element="IO22" pad="12"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="B19"/>
<contactref element="K1-1" pad="B19"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
</signal>
<signal name="#RDD">
<contactref element="K3" pad="30"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="IO50" pad="8"/>
</signal>
<signal name="#/DCHA">
<contactref element="K3" pad="34"/>
<contactref element="IO21" pad="4"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="*A0">
<contactref element="K1" pad="B8"/>
<contactref element="IO1" pad="6"/>
<contactref element="IO3" pad="2"/>
<contactref element="K1-1" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="*A1">
<contactref element="K1" pad="B9"/>
<contactref element="IO1" pad="5"/>
<contactref element="IO3" pad="3"/>
<contactref element="K1-1" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="*A3">
<contactref element="K1" pad="B11"/>
<contactref element="IO1" pad="3"/>
<contactref element="IO3" pad="5"/>
<contactref element="K1-1" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="*A4">
<contactref element="K1" pad="B23"/>
<contactref element="IO1" pad="2"/>
<contactref element="IO3" pad="6"/>
<contactref element="K1-1" pad="B23"/>
</signal>
<signal name="*A5">
<contactref element="K1" pad="B22"/>
<contactref element="IO1" pad="1"/>
<contactref element="IO3" pad="7"/>
<contactref element="K1-1" pad="B22"/>
</signal>
<signal name="*A6">
<contactref element="K1" pad="B21"/>
<contactref element="IO1" pad="40"/>
<contactref element="IO3" pad="8"/>
<contactref element="K1-1" pad="B21"/>
</signal>
<signal name="*A7">
<contactref element="K1" pad="B20"/>
<contactref element="IO1" pad="39"/>
<contactref element="IO3" pad="9"/>
<contactref element="K1-1" pad="B20"/>
</signal>
<signal name="*A8">
<contactref element="K1" pad="T25"/>
<contactref element="IO1" pad="24"/>
<contactref element="IO4" pad="2"/>
<contactref element="K1-1" pad="T25"/>
</signal>
<signal name="*A9">
<contactref element="K1" pad="B26"/>
<contactref element="IO1" pad="23"/>
<contactref element="IO4" pad="3"/>
<contactref element="K1-1" pad="B26"/>
</signal>
<signal name="*A10">
<contactref element="K1" pad="T26"/>
<contactref element="IO1" pad="22"/>
<contactref element="IO4" pad="4"/>
<contactref element="K1-1" pad="T26"/>
</signal>
<signal name="*A11">
<contactref element="K1" pad="B27"/>
<contactref element="IO1" pad="21"/>
<contactref element="IO4" pad="5"/>
<contactref element="K1-1" pad="B27"/>
</signal>
<signal name="*A12">
<contactref element="K1" pad="B2"/>
<contactref element="IO1" pad="20"/>
<contactref element="IO4" pad="6"/>
<contactref element="K1-1" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="*A13">
<contactref element="K1" pad="T2"/>
<contactref element="IO1" pad="19"/>
<contactref element="IO4" pad="7"/>
<contactref element="K1-1" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="*A14">
<contactref element="K1" pad="B1"/>
<contactref element="IO1" pad="18"/>
<contactref element="IO4" pad="8"/>
<contactref element="K1-1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="*A15">
<contactref element="K1" pad="T1"/>
<contactref element="IO1" pad="17"/>
<contactref element="IO4" pad="9"/>
<contactref element="K1-1" pad="T1"/>
</signal>
<signal name="*D0">
<contactref element="K1" pad="T5"/>
<contactref element="IO1" pad="35"/>
<contactref element="IO2" pad="2"/>
<contactref element="K1-1" pad="T5"/>
</signal>
<signal name="*D1">
<contactref element="K1" pad="T6"/>
<contactref element="IO1" pad="34"/>
<contactref element="IO2" pad="3"/>
<contactref element="K1-1" pad="T6"/>
</signal>
<signal name="*D2">
<contactref element="K1" pad="T7"/>
<contactref element="IO1" pad="33"/>
<contactref element="IO2" pad="4"/>
<contactref element="K1-1" pad="T7"/>
</signal>
<signal name="*D3">
<contactref element="K1" pad="T10"/>
<contactref element="IO1" pad="32"/>
<contactref element="IO2" pad="5"/>
<contactref element="K1-1" pad="T10"/>
</signal>
<signal name="*D4">
<contactref element="K1" pad="T11"/>
<contactref element="IO1" pad="31"/>
<contactref element="IO2" pad="6"/>
<contactref element="K1-1" pad="T11"/>
</signal>
<signal name="*D5">
<contactref element="K1" pad="T9"/>
<contactref element="IO1" pad="29"/>
<contactref element="IO2" pad="7"/>
<contactref element="K1-1" pad="T9"/>
</signal>
<signal name="*D6">
<contactref element="K1" pad="T8"/>
<contactref element="IO1" pad="28"/>
<contactref element="IO2" pad="8"/>
<contactref element="K1-1" pad="T8"/>
</signal>
<signal name="*D7">
<contactref element="K1" pad="T3"/>
<contactref element="IO1" pad="27"/>
<contactref element="IO2" pad="9"/>
<contactref element="K1-1" pad="T3"/>
</signal>
<signal name="*/NMI">
<contactref element="K1" pad="T13"/>
<contactref element="IO16" pad="2"/>
<contactref element="IO14" pad="10"/>
<contactref element="IO17" pad="3"/>
<contactref element="IO14" pad="1"/>
<contactref element="K1-1" pad="T13"/>
</signal>
<signal name="*CLK">
<contactref element="K1" pad="B7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="K1-1" pad="B7"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="*/IORQ">
<contactref element="K1" pad="T16"/>
<contactref element="IO1" pad="10"/>
<contactref element="IO16" pad="13"/>
<contactref element="IO16" pad="12"/>
<contactref element="K1-1" pad="T16"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
</signal>
<signal name="*/RD">
<contactref element="K1" pad="T17"/>
<contactref element="IO1" pad="9"/>
<contactref element="IO16" pad="4"/>
<contactref element="IO16" pad="5"/>
<contactref element="K1-1" pad="T17"/>
<contactref element="IO2" pad="1"/>
<contactref element="R66" pad="1"/>
</signal>
<signal name="*/WR">
<contactref element="K1" pad="T18"/>
<contactref element="IO1" pad="8"/>
<contactref element="IO16" pad="10"/>
<contactref element="IO16" pad="9"/>
<contactref element="K1-1" pad="T18"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
</signal>
<signal name="*/BUSRQ">
<contactref element="K1" pad="B18"/>
<contactref element="IO1" pad="15"/>
<contactref element="IO6" pad="1"/>
<contactref element="K1-1" pad="B18"/>
</signal>
<signal name="*/RFSH">
<contactref element="K1" pad="T24"/>
<contactref element="IO19" pad="5"/>
<contactref element="K1-1" pad="T24"/>
</signal>
<signal name="*/M1">
<contactref element="K1" pad="T23"/>
<contactref element="IO36" pad="11"/>
<contactref element="IO7" pad="4"/>
<contactref element="K1-1" pad="T23"/>
</signal>
<signal name="*/WAIT">
<contactref element="K1" pad="T20"/>
<contactref element="IO6" pad="2"/>
<contactref element="K1-1" pad="T20"/>
</signal>
<signal name="*/BUSAK">
<contactref element="IO1" pad="14"/>
<contactref element="K1" pad="B25"/>
<contactref element="K1-1" pad="B25"/>
</signal>
<signal name="*/MRQ">
<contactref element="IO1" pad="12"/>
<contactref element="IO13" pad="9"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="T15"/>
<contactref element="K1-1" pad="T15"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="IO7420" pad="8"/>
<contactref element="NC7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$120">
<contactref element="IO24" pad="10"/>
<contactref element="NC5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$121">
<contactref element="IO24" pad="12"/>
<contactref element="NC6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="*/ROM1">
<contactref element="S6" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="T4"/>
<contactref element="K1-1" pad="T4"/>
</signal>
<signal name="*/CSROM">
<contactref element="S6" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="B24"/>
<contactref element="K1-1" pad="B24"/>
</signal>
<signal name="*/ROM2">
<contactref element="K1" pad="B14"/>
<contactref element="S7" pad="2"/>
<contactref element="K1-1" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="K4" pad="5"/>
<contactref element="NC4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="IO11" pad="12"/>
<contactref element="NC8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IO22" pad="1"/>
<contactref element="IO22" pad="2"/>
<contactref element="IO22" pad="11"/>
<contactref element="IO29" pad="35"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IO19" pad="8"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$91">
</signal>
<signal name="T14">
<contactref element="K1" pad="T14"/>
<contactref element="K1-1" pad="T14"/>
</signal>
<signal name="B4">
<contactref element="K1" pad="B4"/>
<contactref element="K1-1" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="T21">
<contactref element="K1" pad="T21"/>
<contactref element="K1-1" pad="T21"/>
</signal>
<signal name="T22">
<contactref element="K1" pad="T22"/>
<contactref element="K1-1" pad="T22"/>
</signal>
<signal name="T19">
<contactref element="K1" pad="T19"/>
<contactref element="K1-1" pad="T19"/>
</signal>
<signal name="B12">
<contactref element="K1" pad="B12"/>
<contactref element="K1-1" pad="B12"/>
</signal>
<signal name="T12">
<contactref element="K1" pad="T12"/>
<contactref element="K1-1" pad="T12"/>
</signal>
<signal name="B15">
<contactref element="K1-1" pad="B15"/>
<contactref element="K1" pad="B15"/>
</signal>
<signal name="B16">
<contactref element="K1-1" pad="B16"/>
<contactref element="K1" pad="B16"/>
</signal>
<signal name="B17">
<contactref element="K1-1" pad="B17"/>
<contactref element="K1" pad="B17"/>
</signal>
<signal name="T27">
<contactref element="K1-1" pad="T27"/>
<contactref element="K1" pad="T27"/>
</signal>
<signal name="WRENWR">
<contactref element="IO9" pad="3"/>
<contactref element="IO5" pad="31"/>
<contactref element="SRAM" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SRAM" pad="22"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$64">
</signal>
<signal name="N$72">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
